

















CONTROLE DE PROCESSO EROSIVO LOCALIZADO NO ANTIGO ATERRO DE RESÍDUOS INERTES DO XXXXX XXXXX
















XXXXX/SP, 20XX



	
TÍTULO
	Controle de processo erosivo localizado
no antigo Aterro de resíduos inertes do XXXXX XXXXX

	LOCALIZAÇÃO
	Avenida XXXXX XXXX, XXX
XXX – XXXXX/SP

	DURAÇÃO
	3 meses

	VALORES
	FEHIDRO
	CONTRAPARTIDA

	
	R$ XXX.XXX,00
	R$ XXX.XXX,00

	MODALIDADE
	Não Reembolsável

	PDC
	4. Proteção dos Recursos Hídricos (PRH)

	











RESUMO
	
O presente trabalho tem por objetivo realizar o controle preventivo e corretivo das voçorocas localizadas no Sistema de XXXX, quadra n° XX, do XXXX XXXXX, com a área de XXX.XXXX5 m², sob a Matrícula nº XXXX. Para o atendimento dos objetivos estabelecidos, serão desenvolvidas as seguintes atividades:
· Serviços de Demarcação topográfica para Terraplanagem;
· Limpeza mecanizada do terreno utilizando trator sobre esteiras;
· Corte, aterro e movimentações de solos;
· Compactação de aterro;
· Plantio de grama batatais em placas nos taludes.





1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO TOMADOR


Informações do município





IMAGEM

Figura 1. Municípios do estado de São Paulo que fazem limite com XXXXX/SP



IMAGEM

Figura 2. Estradas de acesso ao Município de XXXXX/SP.



IMAGEM

Figura 3. Municípios com sede na UGRHI X – IPT – 1999.




O planalto XXXXX no, por ser uma área bastante elevada (XXXXm de altitude), funciona como divisor de águas da Bacia dos Rios XXXX e XXXX. Nas proximidades da área urbana, o lento trabalho da erosão dos cursos d’água provocou o aparecimento da paisagem das colinas de XXXXX.
O bioma da região é domínio de Cerrado, ocupando as partes elevadas do relevo, com solos mais pobres. As áreas de Floresta Estacional Semidecidual se restringem as encostas e partes mais baixas de solos férteis, matas ciliares e remanescentes de matas paludosa ou “mata de brejo” em cursos d’água de áreas planas.
IMAGEM

Figura 4. Biomas ocorrentes no Município de XXXXX/SP.




O clima de XXXXX é tropical de altitude, segundo Koppen, caracterizando-se pelo inverno seco. No verão as chuvas se concentram nos meses de outubro a março. A precipitação média anual é de 1.400 mm a 1.500 mm.
Na Hidrografia destaca-se o Rio XXXX, maior manancial de abastecimento público de água para a população de XXXXX.
Demais informações sobre clima, economia, vegetação e municípios próximos do município Tomador. 


2 INTRODUÇÃO

A área funcionava como aterro de resíduos sólidos de construção civil (inertes), sendo que, para a disposição destes resíduos no local, foi emitida pela CETESB a Licença de Operação nº XXXXX, em XX/XX/20XX, prevendo que, por ocasião do encerramento da vida útil do aterro, a área estivesse apta a integrar um Parque Municipal.
A disposição de resíduos no local se encerrou em julho de 20XX, tendo sido exigidas pela CETESB à Prefeitura Municipal de XXXXX e à EMDEF a adoção de medidas para o adequado encerramento do aterro, cujo assunto está sendo tratado no Processo CETESB nº XXXX/20XX-XX.
Dentre as medidas exigidas pela CETESB, estão as seguintes:

a) obra de conformação dos taludes, visando garantir a estabilidade geotécnica do aterro e áreas sob sua influência;
b) implantação de medidas corretivas para o controle dos processos erosivos na área visando a redução da velocidade de escoamento de águas superficiais, com a interceptação do escoamento superficial no ponto a montante da voçoroca, terraceamento e sistema de drenagem de águas pluviais.
O local em questão apresenta feições erosivas lineares, do tipo voçoroca, nas cabeceiras de drenagem. A principal característica deste tipo de feição é apresentar profundidade, largura e/ou extensão maiores do que os sulcos e ravinas, com paredes laterais íngremes e presença de fluxo de água em seu interior durante o período de chuvas. Geralmente, estas cabeceiras apresentam-se na forma de anfiteatros, com condições de solo, relevo e substrato rochosos altamente favoráveis ao desenvolvimento e instalação destas formas de erosão. Nos períodos de alta intensidade de chuva, os processos responsáveis pela dinâmica e evolução são mais intensos e acelerados.
A situação é agravada, principalmente, por se tratar de área urbana consolidada presente nas imediações das cabeceiras de drenagem. A deficiência do sistema de drenagem provoca a concentração de água superficial no interior destas cabeceiras, contribuindo para o desenvolvimento acelerado da erosão.
Nesta área, predominam solos do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo textura média a arenosa. São solos bastante desenvolvidos e as erosões podem chegar a mais de 25 metros de profundidade. A evolução das feições erosivas que ocorrem nesta situação resulta de processos mais lentos, caracterizando feições “antigas”, que alcançaram o nível de base (contato com a rocha), e chegaram próximas aos limites dos divisores de suas respectivas bacias de contribuição.
O principal impacto das erosões nos recursos hídricos se dá pelo assoreamento dos cursos d’água. O assoreamento consiste na deposição de materiais sedimentares, resultando no aterramento de áreas mais baixas e, consequentemente, na deterioração da qualidade da água superficial.


3 JUSTIFICATIVA

A execução do presente projeto se justifica pela necessidade de contenção e controle das voçorocas localizadas na Avenida XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX/SP, visando a proteção dos recursos hídricos e consequentemente o encerramento do antigo aterro de inertes. As ações corretivas são importantes por várias razões, dentre elas:
a) Prevenção de acidentes: as voçorocas são erosões avançadas que podem apresentar riscos de acidentes, como deslizamentos de terra, desabamentos e desmoronamentos. Ao realizar a contenção da voçoroca, é possível reduzir esses riscos e garantir a segurança da população que vive nas proximidades.

b) Proteção do meio ambiente: as voçorocas podem causar danos significativos ao meio ambiente, incluindo a erosão do solo, o assoreamento de rios e córregos, além da degradação da vegetação local. A contenção da voçoroca contribui para a proteção da flora e da fauna locais, além de prevenir a erosão e a perda de solo.

c) Conservação do solo: a contenção da voçoroca ajuda a proteger o solo e a garantir que ele continue sendo um recurso vital para a agricultura e outras atividades humanas. Sem a contenção adequada, a voçoroca pode continuar a avançar, causando danos irreversíveis ao solo.

d) Preservação de recursos hídricos: a contenção da voçoroca auxilia na prevenção do assoreamento de rios e córregos, o que pode afetar a qualidade e quantidade da água disponível para consumo humano e atividades econômicas.
Em resumo, a contenção de uma voçoroca é fundamental para garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente, além de proteger o solo e preservar os recursos hídricos. Além disso, como se trata de um problema antigo no município de XXXXX/SP e pelo fato de a região abranger uma área relativamente grande, com presença de área urbana consolidada no entorno, além de predisposições que favorecem o avanço destas feições erosivas, o projeto é considerado de extrema relevância para a população e o meio ambiente, indicando a necessidade da questão a ser resolvida e se enquadrando adequadamente no PDC 4. Proteção dos Recursos Hídricos, subPDC 4.1. Controle de processos erosivos.



4 DELIMITAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área objeto de estudo deste Termo de Referência está localizada na Avenida XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX/SP, conforme Figura 5:





IMAGEM 


Figura 5 - Localização da área objeto de estudo.
Fonte: Google Earth, 2023.



5 OBJETIVO



5.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do presente projeto é a contenção e controle das voçorocas localizadas na Avenida XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX/SP, visando a proteção dos recursos hídricos e consequentemente o encerramento do antigo aterro de inertes.


5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do presente projeto são:

· Serviços de Demarcação topográfica para terraplanagem;
· Limpeza mecanizada do terreno utilizando trator sobre esteiras;
· Corte, aterro e movimentações de solos;
· Compactação de aterro;
· Plantio de grama batatais em placas nos taludes.



6 PÚBLICO

Apesar de a obra a ser executada objetivar a contenção das feições erosivas contidas na Avenida XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX/SP, apenas o impacto direto será sentido neste bairro.
Como impactos indiretos, o avanço das voçorocas poderia ocasionar a alteração da qualidade da água superficial que abastece o município de XXXXX/SP devido ao carreamento de sedimentos e que, consequentemente, poderia ocasionar o surgimento de enchentes, afetando, portanto, a população urbana de maneira mais ampla.
Sendo assim, o público alvo para o presente projeto envolve a totalidade da população urbana do município de XXXXX/SP, que, segundo o Censo de 2022 do IBGE, é de XXX.XXX habitantes.



7 METAS E METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO

As metas visam a descrição das etapas necessárias à obtenção do resultado esperado, que neste caso é a contenção e controle dos processos erosivos da área em questão, visando a proteção dos recursos hídricos e consequentemente o encerramento do antigo aterro de inertes.
As seguintes etapas serão realizadas:

· Serviços de Demarcação topográfica para terraplanagem;
· Limpeza mecanizada do terreno utilizando trator sobre esteiras;
· Corte, aterro e movimentações de solos;
· Compactação de aterro;
· Plantio de grama batatais em placas nos taludes.

Considerando as etapas citadas acima, espera-se como resultado final o cumprimento das seguintes ações:
a) Controle de água: a ação da água da chuva é o principal fator de interferência que contribui para a formação e avanço das feições erosivas. Sendo assim, é necessário interromper o fluxo de água para o interior das voçorocas, de forma a evitar o desgaste do solo. Isso será feito por meio de cortes e movimentações de solo, visando à redução da velocidade do escoamento superficial das águas pluviais.

b) Estabilização do solo: é importante a estabilização do solo para evitar o avanço das feições erosivas. Isso será feito por meio de terraplanagem, compactação de aterro e plantio de grama.

c) Proteção dos taludes: o plantio de grama batatais nas paredes dos taludes é uma medida eficaz para controlar a erosão e estabilizar o solo, pois protege contra o impacto direto da gota de chuva no solo (efeito splash), reduz a energia do fluxo d’água que é transportado pelo escoamento superficial, aumenta a taxa de infiltração de água no solo devido à ação das raízes e aumenta a retenção de água pelo solo devido à inserção de matéria orgânica, melhorando a estrutura pela agregação de partículas. O talude de proteção terá extensão de 402 m e largura de 8 m, totalizando 3.216,00 m².

d) Talude de Aterro: inicia-se pela locação da base do talude a ser executado para posterior limpeza e remoção de vegetação existente com o auxílio de moto niveladora, carregadeira e caminhão para bota fora. Com a área limpa, inicia-se a importação e colocação de terra em camadas de 20cm, com o auxílio de trator de esteiras para o espalhamento do material, observando a necessidade de correção da umidade do material. Cada camada de 20cm deverá ser compactada executando "fechas" ou passadas do trator de esteiras, método que deverá ser utilizado até o alcance da altura determinada no projeto. Após a execução do talude, procede o plantio de grama em sua parede a fim de contribuir na sua estabilidade.
Havendo a necessidade de intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) e/ou supressão de vegetação nativa, as devidas autorizações ambientais serão requeridas oportunamente junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) – Agência Ambiental de XXXXX/SP. Por outro lado, no caso de necessidade de supressão de árvores nativas isoladas situadas fora de APP, as autorizações serão obtidas junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de XXXXX/SP.


7.1 ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO

Neste item, é feita a descrição detalhada das etapas e técnicas a serem utilizadas para a execução do projeto executivo, bem como os recursos materiais e humanos que serão empregados para alcançar o resultado esperado.

	

Item
	

Subitem
	

Descrição
	Período (Meses)
	

	
	
	
	1º Mês
	2º Mês
	3º Mês

	


1
	
1.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
	
X
	
X
	
X

	
	
1.2
	LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2
	
X
	
X
	
X

	
2
	
2.1
	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.
	
X
	
	

	

3
	

3.1
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.
	

X
	
	

	



4
	
4.1
	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3).
	
X
	
X
	
X

	
	

4.2
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
	

X
	

X
	

X

	

5
	

5.1
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)
	

X
	

X
	

X

	
6
	
6.1
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM)
	
X
	
X
	
X

	

7
	

7.1
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE
	

X
	

X
	

X

	

8
	8.1
	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS
	
	
	X

	
	
8.2
	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
X
	
X
	
X




As demais informações (como unidade, quantidade, valor unitário, dentre outras) podem ser visualizadas com mais detalhes na Planilha Orçamentária, que integra este projeto.
Paralelamente à elaboração deste projeto, foi concluído o processo licitatório para contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de abertura e duplicação da Avenida XXXXX XXXX, que compreende, dentre outros itens, o sistema de drenagem da área.
Embora aquele processo tramite de maneira independente a este, ambos estão relacionados, tendo em vista que, por meio daquele, ocorrerá a execução de obra de drenagem com dissipador de energia e disciplinamento das águas pluviais, a fim de direcionar o fluxo d’água para fora das feições erosivas, de modo a não agravar ainda mais a degradação ambiental.
O projeto de alargamento do leito da via e drenagem da Avenida XXXXX XXXX inclui a pavimentação da via e a captação das águas pluviais provenientes da bacia de contribuição adjacente e pertinente ao trecho da avenida. A nova rede de galerias interceptará a tubulação existente, com saída próxima ao campo de futebol, que atualmente lança as águas da chuva diretamente no terreno natural, evitando a erosão do solo e prevenindo possíveis danos ao meio ambiente.
O trajeto da nova galeria se estenderá por toda a extensão da Avenida XXXXX XXXX, passando também pelo trecho da Rua XXXX. Ao longo deste caminho, a galeria captará as águas da chuva provenientes desta outra avenida. Após a Rua XXXXX, a rede de galerias de drenagem atravessará a área verde por uma servidão, antes de desembocar no curso d'água mais próximo à ponte da Avenida XXXXXX.
O projeto de drenagem tem como objetivo evitar enchentes e alagamentos nas vias públicas, além de preservar o meio ambiente. A água captada pela galeria será conduzida para o curso d'água mais próximo, evitando que ela se acumule nas ruas e cause transtornos. Além disso, a nova rede de galerias ajudará a manter a estabilidade do solo, prevenindo erosões que podem danificar o terreno da área verde.
A rede de galerias de drenagem foi projetada para possuir o menor impacto possível na área verde. Ou seja, o caminho escolhido para adentrar à área verde foi projetado de forma a evitar intervenções significativas.




IMAGEM


A abertura do referido processo licitatório foi publicada na edição nº XXX do Diário Oficial do Município de XXXXX/SP, em xx de xxxx de 20xx, conforme captura de tela a seguir:


IMAGEM

O resultado do processo licitatório foi publicado na edição nº XXXX do Diário Oficial do Município de XXXXX/SP, em XX de XXXX de 20XX, conforme captura de tela a seguir:


O processo licitatório, com todos os seus documentos, pode ser acessado por meio do seguinte endereço eletrônico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





7.2 RISCOS PARA EXECUÇÃO

Para a execução da obra de contenção e controle das feições erosivas, o principal risco que se apresenta como condição desfavorável que possa ocorrer durante a implementação do projeto é a condição climática. Visto que se trata de uma área com perigo de deslizamentos de terra, desabamentos e desmoronamentos, deve-se considerar que não será possível a execução dos serviços em dias de chuva, com o objetivo de garantir a segurança da mão-de-obra envolvida. Esta observação consta no Memorial Descritivo, no tópico 4, subtópico 4.1, item c.
Além disso, por se tratar de antigo aterro onde eram depositados resíduos sólidos inertes, há a preocupação com o acesso de pessoas não autorizadas. Para garantir a plena execução da obra para recuperação das voçorocas, foi contabilizada na Planilha Orçamentária a contratação de 01 (um) vigia noturno com encargos complementares para cada um dos 03 (três) meses de execução da obra.



8 EQUIPE TÉCNICA

Secretário Municipal de Meio Ambiente: XXXX XXXX (Engenheiro Civil)
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: XXXX XXXX (Engenheiro Ambiental)
Responsável Técnico: XXXX XXXX (Engenheiro Civil)


9 NORMAS TÉCNICAS

· ABNT NBR 17082:2022 Locação topográfica de obras de terraplenagem – Procedimento
· Norma DNIT 104/2009 – ES: Terraplenagem – Serviços preliminares – Especificação de serviço
· Norma DNIT 105/2009 – ES: Terraplenagem – Caminhos de serviço – Especificação de serviço
· Norma DNIT 106/2009 – ES: Terraplenagem – Cortes – Especificação de serviço
· Norma	DNIT	107/2009	–	ES:	Terraplenagem	–	Empréstimos	– Especificação de serviço
· Norma DNIT 108/2009 – ES: Terraplenagem – Aterros – Especificação de serviço



10 PRODUTOS

Os produtos a serem gerados estão diretamente relacionados com os objetivos específicos apresentados no projeto.
Os objetivos específicos são:

· Demarcação topográfica para terraplanagem;
· Limpeza mecanizada do terreno utilizando trator sobre esteiras;
· Corte, aterro e movimentações de solos;
· Compactação de aterro;
· Plantio de grama batatais em placas nos taludes.


Portanto, os produtos esperados para a obra são:

· Controle da ação das águas pluviais;
· Estabilização do solo;
· Proteção dos taludes; e
· Garantia da contenção da erosão, de modo a evitar possíveis avanços.

11 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Referência de composições: SINAPI/SP junho/20XX (Desonerado), CPOS maio/20XX
Leis Sociais (SINAPI): 85,56% BDI (SINAPI): 20%


11.1 MEMORIAL DE CÁLCULO

De acordo com a Planilha Orçamentária, a execução dos serviços terá como valor total R$ XXX.XXX,XX, sendo R$ XXX.XXX,XX, financiados pelo FEHIDRO e R$ XXX.XXX,XX, de contrapartida do Município de XXXXX/SP.



12 PLANO DE SUSTENTABILIDADE


12.1 APRESENTAÇÃO

Nome do empreendimento: CONTROLE DE PROCESSO EROSIVO LOCALIZADO NO ANTIGO ATERRO DE RESÍDUOS INERTES DO XXXXX XXXXX
Valor total: R$ XXX.XXX,XX
Valor de FEHIDRO: R$ XXX.XXX,XX
Valor de CONTRAPARTIDA: R$ XXX.XXX,XX
Tempo de execução: X meses
12.2 OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO

O objetivo é a contenção e controle das voçorocas localizadas na Avenida XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX/SP, visando a proteção dos recursos hídricos e consequentemente o encerramento do antigo aterro de inertes.
12.3 IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

A partir da contenção e controle das voçorocas localizadas na Avenida XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX/SP, evita-se que o processo erosivo avance para além dos limites da área, atingindo residências, ruas, avenidas, etc., e evita-se prejuízos à execução dos serviços de abertura e duplicação da Avenida XXXXX XXXX, que compreende, dentre outros itens, o sistema de drenagem da área, conforme exposto alhures. Ademais, com a contenção e controle das voçorocas, assegura-se maior segurança para toda a região e evita-se a alteração da qualidade da água superficial que abastece o município de XXXXX/SP devido ao carreamento de sedimentos e que, consequentemente, poderia ocasionar o surgimento de enchentes, afetando, portanto, a população urbana de maneira mais ampla.
12.4 DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

Espera-se que o tempo de vida útil do objeto seja permanente. No que se refere às manutenções, para assegurar que não estão se formando novas erosões, no primeiro ano após a execução da obra serão feitas vistorias mensais, e sempre que chover. Ademais, a Guarda Civil Municipal, a quem compete a fiscalização ambiental no Município de XXXXX/SP, fará rondas semanais no local, a fim de evitar o cometimento de infrações ambientais, tais como descarte inadequado de resíduos, ocupações irregulares e supressão de vegetação. Além disso, será feita, conforme a necessidade, roçada de vegetação invasora no perímetro da área, onde pode haver o tráfego de pessoas.
12.5 CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

Para vistorias, fiscalizações ambientais da Guarda Civil Municipal e roçada de vegetação invasora no perímetro da área, indicados acima, não são esperados custos adicionais, considerando-se o atual corpo permanente de funcionários do Município de XXXXX/SP para vistorias, fiscalizações ambientais e roçada. Se houver necessidade de reparo do objeto, que não possam ser efetuados pelo atual corpo permanente de funcionários do Município de XXXXX/SP e/ou que demandem a aquisição de novos materiais, serão utilizados recursos do orçamento do Município de XXXXX/SP.
12.6 RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

	CATEGORIA DO RISCO
	RISCO
	SIM
	NÃO
	NÃO SE APLICA
	MEDIDAS PREVENTIVAS

	
FINANCEIRO
	
Insuficiência de recurso financeiro para manutenção/reparo do objeto
	
	
X
	
	

	


HUMANO / TÉCNICO
	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a execução do projeto
	
	
X
	
	

	
	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/ operacionalizar a manutenção do objeto concluído
	
	
X
	
	




	



AMBIENTAL
	Ocorrências de danos no objeto causados por fenômenos ou desastres naturais
	
X
	
	
	Monitoramento e vistorias

	
	
Ocorrências de possíveis danos ambientais causados pela execução ou entrega do objeto
	
	

X
	
	

	

TEMPO
	Ausência ou insuficiência do prazo de garantia
	
	X
	
	

	
	Cancelamento de condições e garantias contratuais por perda de prazos.
	
	X
	
	

	


MATERIAL
	Inexistência de assistência técnica especializada na região
	
	
	X
	

	
	
Entrega do objeto defeituoso ou inacabado
	

X
	
	
	Acompanhamento, fiscalização e recebimento das obras de acordo com o
projeto

	
FUNCIONALIDADE
	Perda de utilidade/funcionalidade antes do término da expetativa de vida útil do objeto
	
	
	
X
	

	OUTROS
	
	
	
	
	



Como medidas preventivas, podem ser adotadas, ainda:

· Orientação ao Executor dos sistemas com relação às boas práticas de operação;
· Divulgação, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de XXXXX, na página da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de endereço de e-mail para que possam ser dirimidas dúvidas ou relatados eventuais problemas sobre os produtos apresentados.


12.7 ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS

O Executor será contratado oportunamente. A responsabilidade pelas manutenções será do Município de XXXXX/SP.



13 DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Este tomador assume o compromisso, na ocasião de prestação de contas da última parcela recebida, de elaborar e inserir no Sistema (SIGAM/FEHIDRO) e encaminhar ao colegiado, Relatório Final, explicitando o histórico da execução e principais resultados produzidos, incluindo desenhos e produtos gráficos finais (Planta AS BUILT) e relatório fotográfico do empreendimento concluído.


XXXXX, XX de XXXX de 20XX.






















ANEXO I

Projeto de Drenagem – Duplicação da Avenida XXXXX X




