AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS EM REGIÕES VULNERÁVEIS A DESCARTES IRREGULARES EM XXXX
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1 [bookmark: _bookmark0]APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROPONENTE

XXXX não possui em vigência contrato de concessão específica para os serviços concernentes ao manejo de Resíduos Sólidos, sendo assim, a Prefeitura Municipal é responsável, através de suas secretarias, pelo seu gerenciamento. Como descrito em seu plano diretor municipal de saneamento (Leis XXXXX e XXXXX), a Secretaria de Obras (SO) executa e gerencia projetos e obras de resíduos sólidos, enquanto a Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) é responsável pela manutenção e operação das unidades relacionadas ao manejo dos resíduos sólidos, bem como da limpeza de rios e córregos contaminados por este tipo de poluição difusa.
As Secretarias de Obras e de Serviços Urbanos respondem, ainda, por todas as atividades previstas na Lei nº 11.445/2007, isto é, planejamento, regulação, fiscalização e operação no que se refere a serviços públicos de saneamento básico. A SO é também é a responsável pela fiscalização e gerenciamento das obras realizadas por meio de convênio com outros órgãos, de âmbito estadual ou federal.
A lei municipal nº XXXX, de XX de XXXXXX de 20XX, instituiu a Taxa de Coleta, Remoção, Transporte, Destinação e Disposição Final ambientalmente adequada de Resíduos Sólidos Urbanos. Os recursos levantados por meio desta taxa são utilizados para cobrir os gastos relacionados à manutenção e operação das unidades de manejo de resíduos sólidos, como estruturas e unidades operacionais, como caminhões.
O Plano Municipal de Resíduos Sólidos do Município de XXXX (PMRSM), realizado em 2011 e publicado em 2013, apresenta diagnóstico e prognostico para o manejo dos resíduos sólidos, entretanto, não há revisão das informações desde sua publicação. No plano, são apresentadas informações sobre a produção de resíduos e a previsão de descarte para os anos subsequentes. Em 201X, a produção estimada de resíduos para o município era de XX toneladas/dia, com destino para o aterro sanitário localizado no próprio município. Atualmente, a produção da resíduos sólidos no município é da ordem de XXX ton/ano, o que resulta em XXX ton/dia.
Conforme legislação, o Município é responsável pela coleta, transporte e destinação final dos seguintes resíduos:
I - resíduos domésticos;
II - resíduos sólidos de características domésticas;
III - resíduos sólidos de estabelecimentos públicos institucionais, comerciais, industriais e de prestação de serviços, com peso igual ou inferior a 50 quilogramas por dia de coleta;
IV - resíduos de feiras livres e de varrição das vias e logradouros públicos;
V – resíduos não infectantes de estabelecimentos de saúde;
VI - restos de limpeza e de poda de jardins;
VII -	entulho,	terra	e	sobras	de	materiais	de	construção,	devidamente acondicionados e com peso igual ou inferior a 50 quilogramas por dia de coleta;
VIII - restos de móveis, colchões, utensílios de mudança e similares, desde que em pedaços e acondicionados em recipientes de até 100 litros;
IX - cadáveres de animais de pequeno porte.
Os principais serviços de limpeza urbana, como a coleta regular, a varrição, a destinação final, e o tratamento de resíduos de serviços de saúde são realizados por empresa terceirizada, via contrato de Prestação de Serviço apoiado na Lei nº 86.666. Existe também o serviço de Bota-Fora, destinado a recolher das vias objetos volumosos inservíveis, para o qual foi celebrado um contrato de fornecimento de caminhões e manutenção, junto à outra empresa especializada (PMRSM, 2011).
1.1 [bookmark: _bookmark1]Plano de Sustentabilidade do empreendimento

Com a finalidade de haver continuidade e manutenção do empreendimento, a Prefeitura se compromete a executar manutenções periódicas nos ecopontos, suprindo tanto as necessidade da operação regular, como limpeza, pinturas e demais serviços estéticos/funcionais, como também a manutenção para correta operação e funcionamento dos equipamentos.
Valor total: R$ X. XXX.XXX.XX
Valor de FEHIDRO: R$ X. XXX.XXX.XX
Valor de CONTRAPARTIDA: R$ XXX.XXX.XX
Tempo de execução: XX meses

1.1.1 OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO

O objetivo geral é ampliar a coleta de resíduos sólidos, principalmente de fontes domiciliares, em regiões onde há descarte irregular, evitando que resíduos sólidos cheguem até os recursos hídricos.

1.1.2 IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

O aumento do número de ecopontos, ampliará a rede de coleta de resíduos sólidos. No cenário atual, o município apresenta alto número de pontos de descarte irregular próximos a córregos e rede de drenagem, aumentando a suscetibilidade do município a alagamentos e inundações, entre outros problemas. A ampliação da rede pretende diminuir
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o número de descartes irregulares, diminuindo o risco em eventos extremos e garantindo o descarte correto de resíduos sólidos.
Além disso, a ampliação do sistema de entrega voluntária, permite ao município e cooperativa responsável, aumentar a coleta seletiva, proporcionando maior renda aos cooperados e garantindo a destinação correta dos resíduos sólidos levados até os ecopontos.
De modo a estabelecer a comunicação entre usuários dos ecopontos e os responsáveis pela sua gestão e manutenção, serão disponibilizados canais que permitam a troca de informações entre estes atores envolvidos no empreendimento. Haverá caderno de sugestões nos ecopontos, bem como o canal da Ouvidoria da prefeitura, que garante atendimento às demandas em prazo pré-determinado (geralmente, 15 dias).

1.1.3 DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

A Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) é a responsável pela operação e manutenção de todos os ecopontos do município, sendo esta secretaria também responsável pela manutenção de veículos e equipamentos da prefeitura.
XXXX possui ecopontos que operam há mais de 10 anos, os quais tem seu correto funcionamento e manutenção garantidos pela SSU. Deste modo, é possível garantir uma vida útil de ao menos 15 anos, podendo ser ainda maior devido ao fato de que o projeto destes novos ecopontos ser mais moderno que o dos anteriores.
A Secretaria de Obras, bem como a Secretaria de Meio ambiente estarão sempre a cargo da análise periódica da operação dos ecopontos, garantindo o bom funcionamento e a sustentabilidade dos ecopontos, de modo a buscar, sempre, a melhor operação do empreendimento.

1.1.4 CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

Os principais custos de manutenção previstos são de limpeza, pintura e manutenção básica, mas também com a troca de caçambas e outros equipamentos de armazenamento desgastados com a operação, o que deve acontecer num cenário mais tardio. A SSU possui recursos próprios, parte advindo da taxa de coleta de resíduos sólidos implementadas pela Lei municipal XXXX/20XX e regulamentada pelo Decreto XXXX, mas também de outras fontes, como do Governo Estadual e Federal.
Há ainda outros instrumentos como Fundos Estaduais (tais como FEHIDRO e FECOP) e verbas de parlamentares, como também instrumentos de compensação, como os TCU.
O maior custo se dá com a operação do ecoponto, uma vez que serão necessários dois servidores por unidade. Apesar disso, os servidores alocados nas unidades farão parte do quadro de funcionários da Prefeitura, estando o custo já contabilizado nas finanças municipais.
Os operadores e os responsáveis pelas gestão dos resíduos sólidos do município (SSU) serão devidamente orientados em relação às boas práticas de operação dos ecopontos, partindo-se das lições aprendidas durante a operação de antigos ecopontos para melhoria da operação dos mais novos, garantindo a melhora contínua da operação.



2 [bookmark: _bookmark2]DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA

Pertencente à região Metropolitana de São Paulo, XXXX possui uma alta densidade urbana, estando, de acordo com o Censo 2010 do IBGE, entre os 100 municípios mais populosos do país. O Município situa-se numa região típica da XXXX XXXX, em uma formação de morros e picos íngremes e profundos vales alagadiços. Devido à elevada altitude, todos os cursos d’água que permeiam o território de XXXX possuem nascente no município. Sua drenagem natural é formada por dois cursos d’água principais: rio XXXXXXXXX. Além disso, o município é drenado pelos córregos XXXXX e XXXX, afluentes do rio XXXXX; e pelos córregos XXXXX e XXXX,, afluentes do ribeirão XXXX.
O aspecto físico e o processo de ocupação do município ao longo dos anos, que ocorreu de forma desordenada e desprovida de planejamento urbano, em conjunto, resultaram na ocupação das regiões de várzea. Como resultado da acentuada impermeabilização do solo, houve o aumento do escoamento superficial, em detrimento do volume infiltrado durante as tormentas, contribuindo para a incidência de enchentes, enfatizando a urgência da tomada de medidas preventivas e mediadoras do problema emergente. O aterro das áreas absorvedoras do excesso de água das bacias, dado pela ocupação urbana de regiões de escoamento tem implicado em vários pontos de áreas inundáveis, situação para a qual a Prefeitura de XXXX está constantemente procurando soluções de melhoria.
Resultado da forma como se deu a ocupação de XXXX, aliada ao relevo naturalmente acidentado do município, os resíduos sólidos indevidamente dispostos em rios e córregos representam mais do que um fator de risco, mas um problema já consolidado.
A exemplo do que ocorre no piscinão XXXX , localizado próximo ao paço municipal, o qual possui grande quantidade de resíduos em seu interior. Devido à grande quantidade de lixo, os bueiros de saída do piscinão ficam parcialmente entupidos em dias de chuva intensa, implicando em problemas de escoamento do mesmo. A partir deste

problema, somado a outros problemas de drenagem urbana, acontecem frequentes problemas de transbordamento neste ponto.
As imagens seguintes, a efeito exemplificativo, mostram alguns recentes problemas que o município vem enfrentando, como o transbordamento do piscinão do XXXX na Avenida XXXX XXXXX causado por intenso volume de chuva registrado no dia 14/12/20XX (figura 1), a situação da prefeitura de XXXX após chuva do dia 28/12/20XX (figura 2).
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IMAGEM 02






Os eventos interromperam não só a Avenida XXXX XXXXX, principal viário de acesso ao município, como também a linha de trem da CPTM/MRS, acarretando em grandes prejuízos, os quais acenderam um alerta para como a cidade tem gerido sua drenagem e manejo de resíduos sólidos link: xxxxxxxxxxxxxxx, acessados em 30/01/2023).
Por se tratar de uma das cidades mais populosas de São Paulo, XXXX também é um dos maiores geradores de resíduos do estado. A produção diária de resíduos do município, segundo dados atualizados da prefeitura no SNIS, é da ordem de XXX toneladas/dia. O plano municipal de resíduos sólidos apresenta uma estimativa da geração de resíduos para os próximos anos. Para tanto, foi estimado o crescimento da população por meio do método polinomial, ponderada em função das taxas geométricas de crescimento anual da população, disponibilizada pelo IBGE.
2.1 [bookmark: _bookmark3]Panorama dos Resíduos Sólidos em XXXX

Segundo o plano municipal de resíduos sólidos, o índice per capita de geração de resíduos de 0,XX kg/dia, foi calculado por meio da quantidade de resíduos coletada nos caminhões coletores compactadores, somados à varrição e as caçambas estacionárias tipo Brooks. Somando-se esses quantitativos, obteve-se uma coleta diária, em 2010, de XXX t/dia de resíduos. Esses dados foram a base para o cálculo da geração de resíduos para o Município no período de 2012 a 2042.
Os cálculos para esse estudo iniciam-se em 2012, aplicando-se sobre 2010 e 2011 os índices de crescimento de geração de resíduos de 2,14% (taxa média encontrada no Município no período de 2004 a 2010). A partir desse crescimento de geração foram simulados 2 Cenários.
Cenário 1, com crescimento da geração de resíduos de 1% ao ano; Cenário 2 com crescimento de 2,14% ao ano.

Tabela 1 – Crescimento da geração per capita de resíduos – Cenário 1
[image: ]


Tabela 2 – Crescimento da geração per capita de resíduos – Cenário 2
[image: ]
A produção de 2022, segundo dados da prefeitura, inseridos no SNIS, foi de
XXX.XXX toneladas. Pelas projeções estimadas no plano municipal de resíduos sólidos, é possível dizer que o crescimento do índice de geração de resíduos esteve entre 1 e 2,14%.
O fluxograma abaixo apresenta o cenário atual do gerenciamento de todos os resíduos sólidos em XXXX, demonstrando as quantidades calculadas a partir de dados da prefeitura (produção total) e as frações da composição gravimétrica apresentada pelo Panorama da Abrelpe link: xxxxxxxxxxxxxxx.


Figura 3 – Fluxograma do cenário atual dos resíduos sólidos em XXXX
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Em relação à Coleta Seletiva, estima-se que o total recuperado no município seja da ordem de XXXX ton/ano (representando 1,5% do total ou cerca de 4% do material reciclável).
O contrato firmado entre prefeitura e XXXXX prevê o pagamento de um limite de 60ton/mês para a cooperativa, a qual é livre para coletar e vender qualquer excedente coletado. Isso implica numa média efetiva mensal da ordem de 100ton/mês por parte da Cooperativa, que é limitada pela capacidade de beneficiamento de seu maquinário link: xxxxxxxxxxx – acessado em 28/04/2023). Deste modo, é possível enxergar a possibilidade da ampliação da coleta seletiva do município a partir do crescimento da cooperativa, que possui margem para isto mas carece de maiores investimentos.
A cooperativa possui veículos próprios e realiza tanto a coleta porta a porta no bairros XXXX XXXXX, XXXX XXXXX, XXXX XXXX e Parque XXXX XXXXX (passando pelo Ecoponto XXXX - link: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – acessado em 28/04/2023). A cooperativa também recebe o material reciclável dos órgãos públicos de XXXX, coletados por meio do programa XXXX Recicla.
Por outro lado, a outra parte da coleta seletiva no município é fruto da ação de trabalhadores informais, os quais coletam nos locais públicos e ecopontos, vendendo o material reciclável coletado para os galpões de material reciclável que estão espalhados pela cidade. Informações da Secretaria de Meio Ambiente aponta que há cerca de 50 galpões que beneficiam material reciclável, com um limite de cerca de 15 ton/mês cada.
As empresas responsáveis pela coleta estão apresentadas no fluxograma e são diferenciadas para cada tipo de resíduos. Para a coleta dos resíduos, o município é divido em XX setores distintos. Sendo que, em áreas de difícil acesso, o município opta por um sistema de coleta com veículo 4x4 dotado de carroceria gaiola, como também da utilização de contêineres e caçambas estacionárias. Nas áreas com coleta, apenas 10% tem frequência diária, sendo que 89% da população é atendida 2 ou 3 vezes por semana e apenas 1% uma única vez em 7 dias. Para o transporte e tratamento de resíduos, são utilizados 19 caminhões, conforme dados apresentados na tabela a seguir, no qual se nota que a prefeitura não possui frota própria, que não sejam os veículos 4x4, não contabilizados. Como os ecopontos funcionam com caçambas do tipo brook, é necessária a utilização de um caminhão poliguindaste na logística. No atual cenário, a prefeitura utiliza um veículo deste tipo lançando mão de um contrato de locação com a empresa Davi Transportes. Entretanto, a escala deste caminhão é totalmente ocupada na gestão dos 5 ecopontos existentes. Com a adição de mais 4 ecopontos na cidade, se vê a necessidade da aquisição de um novo caminhão poliguindaste para complementar o gerenciamento. E
Como os novos ecopontos não fazem parte da rotina da empresa contratada, a operação dos mesmo será realizada pela própria prefeitura, sendo a SSU a responsável pelo procedimento. A SSU conta com 6 motoristas habilitados para a condução de caminhões.

Tabela 3 – Frota utilizada na coleta de resíduos em XXXX (SNIS, 2022)
[image: ]



A Empresa XXXX é a responsável tanto pela poda e capina, como também pela limpeza das ruas onde ocorrem as feiras livres do município (são XX feiras-livres no município). Com a implantação dos novos e mais modernos ecopontos, pretende-se implantar um sistema de compostagem destes resíduos. Assim, em vez de levar este tipo de resíduo até o aterro sanitário, com dispêndio de combustíveis e ocupação de área útil do aterro com resíduos comuns de características orgânicas, obtém-se o retorno em forma de composto orgânico, os quais podem ser utilizados no viveiro municipal, mas também nos plantios compensatórios realizados pelo município, objetos dos Termos de Compromisso Ambiental.
Para a realização da compostagem, os novos ecopontos terão baias destinadas a este processo e necessitarão de trituradores para uso nos galhos e demais frações oriundas das podas, formando assim a parte seca que fará contraponto à fração orgânica úmida proveniente da limpeza da limpeza das feiras livres. Assim, serão necessários 4 trituradores, um para cada um dos novos ecopontos propostos, os quais contam com baias tanto para a realização da compostagem, quanto para armazenamento do material seco triturado.
Os resíduos sólidos não reaproveitados são destinados ao Aterro Sanitário da empresa XXXX XXXXX de Resíduos Sólidos, localizado Av. XXXX, nº XXX - Bairro de XXXXXX (XXXX), e em área contigua ao aterro pertencente à empresa XXXX XXXXX de Tratamento de Resíduos, o qual recebe resíduos especiais gerados no município, como os perigosos. Ambos os aterros possuem estação de tratamento de efluentes, evitando, assim, a contaminação de recursos hídricos.

2.1.1 [bookmark: _bookmark4]Programas de redução e minimização de resíduos

Nas década de 1990, XXXX teve oficialmente instituído o Programa de Coleta Seletiva de Lixo (Lei Municipal nº XXXX) e o Programa de Coleta Seletiva XXXX Reciclando (Decreto Municipal XXXX).
O Programa de Coleta Seletiva de Lixo, de 19XX, oficializou e legitimou a estratégia da administração municipal em implantar um sistema de coleta seletiva e reaproveitamento de resíduos em toda a cidade, a partir de programas e projetos específicos.

2.1.1.1 Projeto PEV

Os PEVs – Postos de Entrega Voluntária de Materiais Recicláveis, foram implantados, inicialmente, pelo Projeto XXXX Reciclando, iniciado em 19XX. Ao longo dos anos, o número de PEVs foi ampliado, totalizando, em agosto de 20XX, XX unidades em escolas e próprios públicos, além de outros locais. O objetivo deste projeto é propiciar, à comunidade, locais para entrega de recicláveis em pequenas quantidades, alocados em espaços de uso ou visitação contínuos.

2.1.1.2 Projeto AGIR-XXXX

O projeto AGIR-XXXX é um sistema de gerenciamento integrado de resíduos recicláveis que concilia oferta de trabalho, capacitação profissional e preservação do meio ambiente, incentivando o empreendedorismo de tecnologias voltadas à reciclagem.

2.1.1.3 Projeto Usina de Reaproveitamento de Resíduos de Construção Civil (RCC)

O projeto Usina de Reaproveitamento de RCC consiste em um projeto, implantado em um pátio de cerca de 3000 m² localizado na Secretaria de Serviços Urbanos, compreendendo uma área de triagem e transbordo (ATT) e unidade de beneficiamento de Resíduos de Construção Civil. A área conta com espaço para recebimento, estocagem, triagem e beneficiamento desses materiais.

2.1.1.4 Educação Ambiental

O município possui 5 programas de educação ambiental em andamento: Oficina Verde, Mini curso de horta, Trilhas monitoradas, Plantio de árvores e Palestras ambientais. Em 20XX, ocorreu também a Semana do Meio Ambiente, em que foram ministradas palestras e seminários, realizados no Teatro Municipal, bem como efetuado o plantio de mudas às margens do córrego XXXX, próximo ao paço municipal.
As informações sobre os programas de educação ambiental do município podem ser encontradas no seguinte portal: xxxxxxxxx



Figura 4 - Informativo da Semana do Meio Ambiente
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2.1.1.5 Projeto ECOPONTOS
O projeto ECOPONTOS foi criado em função da existência de práticas de descarte irregular de diversos tipos de resíduos, principalmente pequenas reformas e móveis, nas margens dos rios e córregos, em terrenos desocupados e em vias públicas, por parte da população.
A estratégia adotada neste projeto foi a de implantar locais públicos específicos e estruturados para o descarte de tais resíduos, sem qualquer ônus para a comunidade, viabilizando tanto o adequado descarte de pequenas quantidades quanto à correta destinação destes materiais.
Estes locais são dotados de equipamentos e espaços para recebimento de resíduos da construção civil e reformas (da ordem de 0,5 m³ ou 10 sacos de 50 litros); madeiras; recicláveis (papelão, papel, metal, plástico e vidro); móveis e eletrodomésticos; óleo de cozinha usado; lâmpadas; pilhas e baterias.
Os ECOPONTOS funcionam de segunda a sexta-feira, no período das 7h às 19h e de sábado das 8h às 18h e são operados por funcionários municipais. Estes funcionários são responsáveis pela limpeza e organização dos ECOPONTOS e pelo auxílio e orientação dos usuários.
Atualmente, existem 5 ecopontos em operação, sendo dois localizados no Bairro XXXX, um no XXXX XXXXXX, um na XXXX XXXXXX e um na XXX XXXX.
O Plano Municipal de Resíduos Sólidos descreve que haviam XX ecopontos no município, como também descreve a necessidade da construção X de novos ecopontos.
Dos XX ecopontos descritos inicialmente, X deles tiveram suas operações encerradas porque não foram implantados com o devido planejamento. Alguns eram próximos uns dos outros e acabavam por atender a mesma região. Outros foram encerrados por não possuírem a estrutura necessária para o correto funcionamento do ecoponto. Alguns destes ecopontos, não possuíam correta impermeabilização do solo, outros não possuíam estrutura apropriada para os funcionários, como a falta de sanitários ou de local para refeições. Assim, apesar do encerramento das atividades de X ecopontos, a necessidade de novos ainda continua justificada devido ao desguarnecimento de bairros e bacias importantes para o município, como a bacia XXXX  do XXXX  e a do XXXX .


Tabela 4 – Ecopontos em operação em XXXX

	Ecoponto
	Endereço
	Bacia

	
XXXX
	XXXX
	
XXXX

	
XXXX 
	
XXXX
	XXXX  - XXXX

	
XXXX 
	XXXX
	XXXX  - XXXX

	XXXX 2
	XXXX
	XXXX 

	
XXXX 4
	XXXX
	
XXXX 


Fonte: Prefeitura de XXXX


Como se vê, apenas 3 das 9 bacias hidrográficas do município são atendidas pelos ecopontos. A bacia de montante do rio XXXX  e a do XXXX , duas das áreas mais populosas da cidade, possuem 2 ecopontos cada, já a bacia do XXXX, conta com 1. Observa-se que as Bacias do XXXX , XXXX , XXXX , XXXX , XXXX  e XXXX  – XXXX  se encontram desguarnecidas de Ecopontos. Destes, a bacia do XXXX  e XXXX , as quais se encontram em APM, são caracterizadas como de área rural, e não serão objetos do estudo.


Figura 5 – Ecopontos existentes
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Figura 6 - Ecoponto XXXX
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Figura 7 - Ecoponto XXXX 
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Figura 8 - Ecoponto XXXX 
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Figura 9 - Ecoponto XXXX 2
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Figura 10 - Ecoponto XXXX 4
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Foram levantados os pontos com descarte irregular de resíduos sólidos nos cursos d’água do município, apresentados em marcadores amarelos no mapa abaixo. Em toda a área urbana do município, excluindo-se a APM XXXX  (cerca de 20% do território), foram identificados XX pontos com descarte irregular de resíduos sólidos em rios e córregos. Durante a identificação dos resíduos sólidos descartados irregularmente nos córregos, foi possível observar que a maior parte do material descartado próximo aos corpos d’agua são: plástico (principalmente embalagens), volumosos como sofás e móveis, madeira e resíduos da construção civil.
Percebe-se que, apesar da não quantificação do material removido dos rios e córregos, o material disposto nos corpos d’água é do mesmo tipo que pode ser recebido nos ecopontos. Para tanto, a solicitação da implantação de novos ecopontos pode ser uma medida direta e eficiente para a diminuição destes pontos viciados de descarte irregular em corpos d’agua. Aliado à educação ambiental, a ampliação da coleta com a implantação de novos ecopontos, possibilitará uma maior área de abrangência, que por sua vez, facilita o deslocamento do munícipe, diminuindo os descarte irregulares.


Figura 11 – Pontos com descarte irregular de resíduos sólidos
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Pontos importantes do município, como a nascente do Rio XXXX , ou o ponto de desaguamento do Rio XXXX no XXXX  (saída do reservatório de detenção XXXX ), onde ocorreram as inundações citadas anteriormente, estão completamente tomados por resíduos sólidos diversos.


Figura 12 – Nascente do Rio XXXX  (esq.) e saída do reservatório XXXX  em dia de chuva
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2.2 [bookmark: _bookmark5]Novos Ecopontos

Conforme descrito, o município possui um problema grave com a disposição de resíduos sólidos em cursos hídricos. Para tanto, foi decidido pela construção de X novos ecopontos, ampliando o atendimento para uma parcela maior da população, cobrindo X novas bacias hidrográficas que antes estavam desguarnecidas e ampliando a coleta na bacia do XXXX, a fim de auxiliar na resolução do problema de inundações que constantemente afetam esta bacia. Desta forma, apenas a bacia XXXX  ficará desguarnecida de um ecoponto, o qual será futuramente construído. Além disso, devido às características rurais, não foi proposto ecoponto nas bacias do XXXX  e XXXX .
A ampliação da coleta seletiva é um mecanismo para impedir que os resíduos sólidos deixem de ser despejados em locais indevidos, o que causa o arraste dos mesmos aos recursos hídricos do município, mesmo que, por vezes, os resíduos sólidos sejam descartados diretamente nos recursos hídricos. A implantação dos ecopontos não só garantirá que destinará corretamente o material recebido nos mesmos para o aterro sanitário, como também é um mecanismo para proporcionar o aumento da recuperação de materiais recicláveis. Isto porque, tanto a cooperativa, bem como as empresas particulares, responsáveis pelo beneficiamento desses materiais dependem do aumento da coleta no município para aumentarem o seu contingente. Além disso, os ecopontos atuais não possuem balança para a quantificação dos resíduos dispostos nos mesmos. Diante disto, propõe-se também a instalação de balanças nos novos ecopontos para mensuração da produção atendida nos futuros ecopontos.
A cooperativa conta hoje com 23 funcionários e tem o limite do beneficiamento determinado pelo limite de processamento do maquinário. O terreno cedido à cooperativa possui espaço disponível para crescimento e, portanto, a cooperativa tem possibilidade de aumentar, futuramente, sua escala, dependendo, a princípio, da inciativa da prefeitura de melhorar o sistema de coleta de resíduos sólidos, principalmente a seletiva.


Figura 13 - Ecopontos propostos e existentes
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Tabela 5 – Situação dos ecopontos no município

	
Ecoponto
	
Endereço
	
Bacia
	Pontos Descarte Irregular

	
XXXX
	XXXX
	
XXXX
	16

	XXXX 
	XXXX
	
XXXX  - XXXX
	

35

	
XXXX 
	XXXX
	
	

	XXXX 2
	XXXX
	

XXXX 
	

22

	
XXXX 4
	XXXX
	
	

	Ecopontos Propostos

	XXXX
	Av. XXXX, XXXX
	XXXX 
	12

	
XXXX
	
XXXX, XXXX
	XXXX 
- XXXX 
	14

	XXXX
	XXXX, XXXX
	XXXX
	16

	XXXX
	Av. XXXX  s/n
	XXXX 
	3




A solicitação de construção dos ecopontos proposta está baseada no sub-PDC 3.3
– Manejo e disposição de resíduos sólidos, o qual descreve o financiamento de Implantação e ampliação de sistemas de coleta seletiva e disposição final de resíduos sólidos. A solicitação atende à meta de ações financiáveis do PA/PI 2023 em relação ao Diagnóstico: "Implantação e ampliação de sistemas de coleta seletiva, tratamento (triagem, compostagem, transbordo, logística reversa, reciclagem) e de disposição final de resíduos sólidos domiciliares, nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos".



3 [bookmark: _bookmark7]OBJETIVO

3.1 [bookmark: _bookmark8]Objetivo Geral

O objetivo geral é ampliar a coleta de resíduos sólidos, principalmente de fontes domiciliares, em regiões onde há descarte irregular, evitando que resíduos sólidos cheguem até os recursos hídricos.
3.2 [bookmark: _bookmark9]Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do projeto são: Construção de 4 ecopontos;
Diminuição dos pontos de descarte irregular; Realização de compostagem;
Melhoria da dinâmica operacional dos ecopontos; Educação ambiental.

Para alcançar o objetivo proposto, o projeto visa a construção de 4 Ecopontos, ampliando a área de abrangência, facilitando o acesso e incentivando a população a realizar a entrega voluntária de resíduos sólidos, evitando que estes sejam despejados nos corpos d’água, diminuindo, assim, os pontos de descarte irregulares.
Para realizar a compostagem dos resíduos de poda e capina, além dos resíduos orgânicos da limpeza das feiras, pretende-se instalar, nos novos ecopontos, tanto a baia de compostagem, como trituradores para a quebra de troncos e galhos maiores. O material triturado, processado junto da matéria orgânica, formará o composto que será utilizado no viveiro e em hortas municipais, além de jardins, mudas de compensação ambiental, entre outros.
Atualmente, o caminhão poliguindaste alugado é totalmente utilizado na operação dos ecopontos existentes, com a adição de novos ecopontos na rede municipal, será necessário a aquisição de um caminhão poliguindaste para o manejo das caçambas nos ecopontos.
Além das ações estruturais, o projeto visa realizar processos de educação ambiental, tanto para os principais atores envolvidos no manejo de resíduos sólidos, como catadores e população adulta, mas também realizar oficinas nas escolas de nível fundamental, garantindo o acesso às informações para a próxima geração de atores. Deste

modo, objetiva-se mudar a atitude da população e a conscientização quanto as questões ambientais e problemas causados pelo descarte indevido de resíduos sólidos em recursos hídricos ou áreas de preservação permanente.

4 [bookmark: _bookmark10]ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo é o município de XXXX (Figura 6), localizado na Bacia Hidrográfica do XXXXX, estando o município subdividido em duas sub-bacias (Figura 7), uma a Oeste, denominada sub-bacia XXXX , e outra a Leste, denominada sub-bacia XXXX -XXX e Contribuição XXXX (PDMAT, 2007).
O município tem uma área total aproximada a XXXX km² (IBGE, 2021), sendo desta, cerca de Xkm² correspondente a área de proteção de mananciais, APM XXXX , a qual não foi incluída


Figura 6 – Hidrografia nos limites do município de XXXX
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Fonte: Web GIS/Google Earth


A Tabela 5 apresenta os locais de implantação dos ecopontos e os pontos de descarte irregular de cada uma das bacias. Os pontos de implantação foram definidos baseado em quatro principais indicadores:
Disponibilidade de áreas públicas
Devido à escassez de áreas públicas no município, a disponibilidade de áreas públicas foi fator determinante para a implantação dos ecopontos.
Presença de outros ecopontos;
Para aumentar a cobertura da coleta de materiais, optou-se por construir novos ecopontos onde não há outros ecopontos. Exceção à bacia do XXXX, uma vez que esta possui problemas recorrentes com drenagem e uma grande densidade populacional.
Número de pontos de descarte irregular
O número de pontos de descarte irregular foi importante fator para determinar qual bacia hidrográfica deveria ser prioritária em relação às outras.
Relevância da bacia hidrográfica
A relevância em relação à densidade populacional, densidade de rios e histórico de problemas com drenagem foram questões de elevada importância na escolha da locação dos ecopontos.



Figura 14 – Local proposto para a implantação do Ecoponto XXXX – Córrego do XXXX
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Uma das principais bacias da cidade, tanto pela presença de polo industrial, como também por alta densidade populacional. O córrego XXXX é um dos córregos com maior incidência de problemas relacionados a drenagem e, mesmo já possuindo um ecoponto, viu-se a necessidade de instalar um novo para atender uma parcela diferente da população desta bacia, como também para proteger o parque do XXXX.



Figura 15 – Local proposto para a implantação do Ecoponto XXXX – Córrego XXXX 
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Nesta bacia se localiza a divisa com São Paulo e também o Piscinão XX. A alta densidade populacional, aliada à distância do centro da cidade, foi fator primordial para determinar instalação de um ecoponto no local. Além disso, o local proposto é um conhecido ponto viciado da cidade, causando o arraste dos resíduos sólidos para o interior do piscinão.

Figura 16 – Local proposto para a implantação do Ecoponto XXXX – Rio XXXX 
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O Ecoponto proposto neste local pretende atender o Jardim XXXX , por se tratar de uma dos principais bairros do município. Nesta bacia também se encontra o Polo XXXX, local de instalação da Cooperativa XXXX e também o Piscinão XX, o maior do município e que possui problemas recorrentes com sedimentos, mas também com resíduos sólidos.


Figura 17 – Local proposto para a implantação do Ecoponto XXXX – Córrego XXXX 
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Importante mencionar que na Bacia do XXXX , o número de pontos identificados é inferior aos demais. Esta bacia possui apenas 2 rios principais e ambos encontram-se altamente canalizados, dificultando a identificação de pontos de descarte irregular. Apesar disso, esta bacia é uma das mais importantes do município, uma vez que, além da alta densidade demográfica, é nela que se encontra o Parque XXXX. O córrego XXXX  atravessa o centro da cidade até desaguar no rio XXXX . É neste local que se observa um dos pontos mais críticos em relação aos problemas de drenagem do município, sendo o Terminal central de ônibus um dos locais com maior frequência de alagamentos na cidade, interrompendo, inclusive, a operação da linha XXXX da CPTM.

5 [bookmark: _bookmark11]POPULAÇÃO ATENDIDA

Considerou-se que a população diretamente beneficiada sejam as residentes nas bacias do XXXX, XXXX , XXXX - XXXX  e XXXX , as quais receberão os 4 ecopontos implantados.
Não há estudo ou relatório que descreva a população residente nessas bacias, portanto, foi realizado um cálculo básico que envolve a população total do município e a taxa de ocupação da bacia especifica. Foi considerada a população estimada pelo IBGE para o ano de 2021, que totaliza 481.725 pessoas link: xxxxxxxxxxx – acessado em 30/01/2023.


Tabela 6 – População Atendida

	Bacia
	Área (km²)
	Ocupação (%)
	População Atendida

	XXXX 
	4,30
	98
	32742

	XXXX 
	2,62
	75
	15268

	XXXX
	14,2
	40
	44133

	XXXX  - XXXX 
	9,38
	30
	21865




Deste modo, tem-se que serão beneficiados diretamente 114.008 habitantes.


6 [bookmark: _bookmark12]METODOLOGIA E PROJETO

6.1 [bookmark: _bookmark13]Projeto e construção dos Ecopontos

Como descrito anteriormente, serão construídos 4 ecopontos no município de XXXX. A seguir, detalha-se as áreas onde estão propostos os novos ecopontos. A escolha pela localização dos ecopontos atendeu critérios que foram descritos no item 2.2 Novos Ecopontos.
Todos os novos ecopontos foram dimensionados para receberem resíduos variados, possuírem balança para quantificação dos resíduos recebidos (o que atualmente não acontece), bem como possuirão baias para compostagem e armazenamento de material triturado. Além disso, estes ecopontos também contarão com estrutura para alocação dos funcionários com banheiros e local adequado para refeições.
O detalhamento construtivo, a apresentação da metodologia e outras informações, como a titularidade pública das áreas, serão apresentadas Anexo.
De acordo com a DD 8/2021/P da CETESB, a atividade de PEV/Ecoponto é dispensado de licenciamento ambiental, conforme citado a seguir:
“3 – Licenciamento ambiental
3.1.	Estão	dispensados	do	licenciamento	ambiental,	ou	de	qualquer	outra manifestação da CETESB, os seguintes estabelecimentos:
a) Ponto ou Local de Entrega;
b) Ponto de Coleta
c) Central de Recebimento, exceto postos e centrais de recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos, conforme disposto na Resolução CONAMA nº 465, de 05 de dezembro de 2014, e exceto centrais de recebimento de óleo lubrificante, lâmpadas contendo mercúrio, pilhas e baterias portáteis, embalagens e filtros de óleo lubrificante automotivo, ou embalagens de saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas especializadas, e
d) Central de Triagem, apenas se operarem exclusivamente com resíduos previamente separados, como aqueles provenientes da coleta seletiva ou de PEV, e desenvolvam apenas a separação manual dos resíduos e sua redução de volume por prensagem, sem descaracterização dos resíduos e sem operações de lavagem.”


Ainda assim, os ecopontos que se encontram em APP terão seu licenciamento realizado. O licenciamento dos ecopontos encontra-se em andamento com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, responsável pelo licenciamento ambiental no município. Os processos que descrevem o licenciamento são os seguintes:
PA XXXX/2023 – Autorização ambiental para implantação do Ecoponto XXXX; PA XXXX/2023 - Autorização ambiental para implantação do Ecoponto XXXX  PA XXXX/2023 - Autorização ambiental para implantação do Ecoponto Av XXXX PA XXXX/2023 - Autorização ambiental para implantação do Ecoponto XXXXX

Figura 18 – Protocolo de envio dos processos para a Secretaria de Meio Ambiente
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6.1.1 [bookmark: _bookmark14]Ecoponto XXXX

Este ecoponto será construído para atender a bacia do XXXX, onde já existe o Ecoponto XXXX. Optou-se pela construção deste ecopontos para atender a região do bairros XXXX e XXXX, alguns dos bairros mais populosos do município, mas que não possuem fácil acesso ao Ecoponto existente.
Também foi indicado a construção de um novo ecoponto nesta bacia devido à importância do manejo da drenagem nesta bacia, visto que é no córrego XXXX que ocorrem as inundações que atingem a Avenida XXXX XXXXX, como descrito no Diagnóstico. Para ajudar na solução deste problema, além de estudos e projetos de drenagem, também é necessário o gerenciamento dos resíduos sólidos, para que estes não sejam despejados nos recursos hídricos da bacia, dificultando ainda mais o manejo de águas pluviais.
A área pública disponível para este ecoponto é de 1900m², possibilitando um ecopontos amplo, que permite o recebimento de diversos materiais, como RCC, volumosos, óleos, lâmpadas e baterias e etc. Além disso, é possível também construir uma composteira e fazer um processo de paisagismo que integrem o ecoponto à paisagem da cidade da melhor maneira possível.

Figura 19 - Ecoponto XXXX, localizado na Bacia do XXXX
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Figura 20 - Área disponível para construção do ecoponto XXXX
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6.1.2 [bookmark: _bookmark15]Ecoponto XXXX

Este ecoponto será construído para atender a bacia do XXXX -XXXX , terceira maior bacia em área do município, com XX km². Optou-se pela construção deste ecopontos para atender principalmente o Bairro XXXX . Este bairro foi formado majoritariamente por invasões irregulares, resultando em ruas estreitas e falta de infraestrutura decente, resultando num local de difícil acesso e portanto, imprescindível na alocação de um novo ecoponto.
A área pública disponível para este ecoponto é de 900m².


Figura 21 - Localização do Ecoponto XXXX, localizado na Bacia do XXXX  - XXXX 
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Figura 22 – Área disponível para construção do Ecoponto XXXX
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6.1.3 [bookmark: _bookmark16]Ecoponto XXXX

Este ecoponto será construído para atender a bacia do XXXX , uma das bacias mais urbanizadas do município. Optou-se pela construção deste ecopontos para atender principalmente o XXXX XXXX e o XXX XXXXX, além disso, há a proximidade com o Parque Municipal do XXXX, uma das poucas áreas verdes ainda preservadas na municipalidade.
Além disso, o outro ponto crítico onde frequentemente ocorrem inundações, se dá na região central do município, onde estão localizados o Terminal Central de Transporte Urbano e as linhas ferroviárias da CPTM e MRS, justamente onde o Rio XXXX  desagua no XXXX . Em muitas dessas inundações, há a paralisação do transporte público, interferindo na mobilidade de todo a região do ABC. Com a proposição deste ecoponto, assim como no Ecoponto XXXX, pretende-se gerir melhor os resíduos sólidos que prejudicam a drenagem nessa região.
A área pública disponível para este ecoponto é de 600m².


Figura 23 - Localização do Ecoponto XXXX, localizado na Bacia do XXXX 
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Figura 24 – Área disponível para construção do Ecoponto XXXX
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6.1.4 [bookmark: _bookmark17]Ecoponto XXXX

Este ecoponto será construído para atender a bacia do XXXX , a qual faz divisa com XXXXX  e XXXX. Optou-se pela construção deste ecoponto pois este local é atualmente utilizado para despejo de resíduos sólidos por parte dos munícipes, como também é bastante utilizado como bota-fora da prefeitura de XXXX, que poderá, com a construção do ecoponto, realizar um melhor tratamento desses resíduos, reaproveitando o máximo possível e destinando corretamente os rejeitos. Os resíduos sólidos jogados neste ponto acabam por chegar ao piscinão XXX.
A área pública disponível para este ecoponto é de 2500m².


Figura 25 - Localização do Ecoponto XXXX, localizado na Bacia do XXXX 
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Figura 26 – Área disponível para construção do Ecoponto XXXX
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6.2 [bookmark: _bookmark18]Diminuição dos pontos de descarte irregular;

Com a implantação dos novos ecopontos, pretende-se facilitar o acesso da população aos ecopontos, objetivando, assim, que os resíduos sólidos que hoje tem sido descartados nos recursos hídricos, sejam levados até o ecoponto e, deste ponto, devidamente destinados, seja à cooperativa ou ao aterro sanitário.
Efetivamente, a redução dos pontos de descarte irregular é esperada como resultado de todas as práticas deste projeto, mas principalmente com a instalação dos ecopontos em si, mas também com os programas de educação ambiental.
Também serão resgatados programas da prefeitura que organizavam mutirões de limpeza de certos locais públicos, com enfoque nos recursos hídricos. Estes programas serão organizados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, bem como dos canais de comunicação da Prefeitura em data a ser planejada futuramente.

6.3 [bookmark: _bookmark19]Realização de compostagem;

Atualmente, o consórcio XXXX XXXX e a empresa XXXX são os responsável pela manutenção das áreas verdes no município e serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos. Sob o contrato 16/2020, a empresa XXXX é a responsável pela roçagem e capina em praças. O consórcio em questão, composto pelas empresas XXXXX, XXXX e XXXXX, é responsável pela limpeza das feiras, processo que também é realizado pela XXXX.
Para a realização da compostagem, é necessário uma proporção de matéria orgânica e resíduos secos, como serragem ou folhagem. Dito isto, pretende-se lançar mão dos resíduos obtidos na limpeza das feiras com o material obtido através da poda e capina pela cidade, atingindo assim, a partir da análise do material, a proporção exata entre os nutrientes necessários para a realização da compostagem.
Além disso, há a necessidade da revirada do material, que será realizada pelos funcionários dos 4 novos ecopontos, os quais serão treinados pela equipe da prefeitura para a realização deste procedimento.
O composto, que é formado nas baias que serão instaladas nos ecopontos, geralmente necessita de 30 a 60 dias para atingir o estágio final, será utilizado principalmente no viveiro municipal, para a produção de mudas. Entretanto, o composto também poderá ser utilizado em hortas municipais, jardins e também no plantio de mudas dos termos de compromissos firmados através do Decreto XXXX/2016, o qual dispõe sobre os instrumentos de compensação ambiental.
Para que seja possível utilizar os resíduos de poda capina na compostagem, é necessário que o material seja triturado a ponto de ser incorporado à matéria orgânica num tamanho que permita o processo biológico de acontecer. Devido à necessidade de aeração da pilha de compostagem, atingida por meio do revolvimento da mesma, o material seco deve ser composto de pedaços com granulometria semelhante. A partir disto, a oxigenação da pilha de compostagem pode ser mantida até o próximo ciclo de revolvimento, evitando a formação de processos anaeróbios, os quais são indesejados durante a compostagem.
Portanto, para a realização da compostagem, é necessário que cada um dos novos ecopontos contem com trituradores, os quais farão o processo de triturar os resíduos de poda e capinas em frações menores, aptas a serem utilizadas na compostagem.
O projeto dos ecopontos não só previu toda a estrutura elétrica para instalação dos trituradores, como uma baia para realização da compostagem e outra para reservar o material triturado para futura adição ao processo de estabilização da matéria orgânica.
Dados da SSU, apresentados em contrato, dão conta de que são realizados
4.800.000 m² de roçagem e 4.800.000 metros lineares de capina. Além disso são realizadas 1200 podas e supressões de vegetação anualmente no município. Quanto a

limpeza das feiras, esta é realizada numa área de 5.040.000 m² ao longo dos logradouros onde as feiras ocorrem. A produção destes resíduos é alta e proporcionará grande quantidade de resíduos.
6.4 [bookmark: _bookmark20]Melhoria da dinâmica operacional dos ecopontos;

Atualmente, a gestão e manejo dos ecopontos do município é de responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos. A destinação do material coletado nos ecopontos pode ser, tanto para a coleta seletiva pela XXXXX ou por catadores informais, como o transporte do material para o aterro sanitário por meio do Consórcio XXXX XXXX, especificamente realizado pela XXXXX Ambiental.
Para os resíduos que serão destinados ao aterro, é necessário a utilização de um caminhão poliguindaste, cedido à prefeitura por meio de um contrato com a empresa XXXX Transportes. Este caminhão recolhe as caçambas brook dos ecopontos e as leva até um local onde a XXXXX os coleta e encaminha ao aterro sanitário (XX). Este caminhão alugado é destinado somente à operação dos 5 ecopontos já implantados na cidade e não possui espaço em escala para incluir novos ecopontos em sua rotina.
Diante disto, é solicitado um caminhão poliguidaste para a utilização na operação dos novos ecopontos propostos no projeto. A SSU possui em seu quadro 6 funcionários com carteira de habilitação para veículos pesados, os quais serão responsáveis pela operação deste caminhão, que será de uso exclusivo da prefeitura. O caminhão também fará o mesmo procedimento que o atual, levando as caçambas brook até o ponto de coleta de XXXXX Ambiental, a qual destina o material pra o aterro sanitário.
A descrição do caminhão é apresentada no memorial descritivo anexo.

6.5 [bookmark: _bookmark21]Educação Ambiental

A fim de educar a população e também os responsáveis pela manipulação dos resíduos sólidos, pretende-se executar algumas ações para conscientização da população

6.5.1.1 Seminário voltado a população adulta

Serão ministrados cursos, realizados no Teatro Municipal de XXXX, apresentando conceitos e problemas relacionados à disposição indevida de resíduos sólidos em cursos d’água e como estas ações impactam diretamente a vida da população, como problemas de drenagem urbana e proliferação vetores de doença. Com estes cursos, pretende-se informar a população sobre o funcionamento dos ecopontos, a gratuidade do serviço e os benefícios da reciclagem, com também formar agentes que multipliquem os conhecimentos sobre o tema, levando a informação a mais pessoas. Estima-se que estejam presentes moradores dos bairros adjacentes aos ecopontos existes e propostos, totalizando cerca de

60 munícipes, além de funcionários das secretarias de serviços urbanos, obras, planejamento e meio ambiente, totalizando 70 participantes.
O seminário deverá ter um total de 12 horas, ser realizado em horário que permita a presença do maior número possível de interessados. As vagas deverão ser destinadas principalmente aos moradores dos bairros adjacentes, mas também professores da rede publica e outros funcionários públicos.
A capacitação será separada em 3 oficinas e um mutirão de limpeza. Os temas das oficinas deverão ser o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos no município, com participação dos responsáveis pela gestão dos resíduos no município de XXXX (secretaria de serviços urbanos e XXXXX), conservação e gestão das águas e o papel do cidadão e dos multiplicadores na proteção do meio ambiente. Para finalizar o curso, será realizado um mutirão de limpeza no córrego do XXXX, próximo ao paço Municipal. Serão realizados o recolhimento de resíduos descartados irregularmente, transporte e destinação final para o ecoponto proposto mais próximo (Ecoponto XXXX). A ação será publicamente divulgada por meio de informativos no site e redes sociais da prefeitura, bem como de veículos televisivos que cubram as ações.

6.5.1.2 Curso de aprimoramento de catadores

O principal parceiro da prefeitura de XXXX no gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis é a Cooperativa XXXXX. Diante disto, é necessário que se aprimore cada vez mais os catadores, realizando aperfeiçoamento continuo e garantia da passagem de informação para futuros catadores. Atualmente, a cooperativa possui 23 funcionários, devendo também funcionários da prefeitura, responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos do programa Recicla XXXX participar das oficinas, totalizando cerca de 30-40 interessados.
O curso de aprimoramento de catadores deverá ser realizado em 20 horas, apresentando desde conceitos básicos como outras ferramentas que aprimorem a atividade desempenhada pelos funcionários.

6.5.1.3 Panfletos informativos

Deverão ser confeccionados panfletos informativos, contendo endereço, horário de funcionamento, materiais recebíveis e outras informações sobre os ecopontos existentes e propostos. Os panfletos deverão ser entregues àqueles indivíduos que entrarem com novos processos administrativos visando construção, reforma ou regularização de casas, edifícios e outras unidades de construção civil, bem como solicitações de poda e supressão de vegetação e outros processos pertinentes. Deste modo, a informação sobre a existência e funcionamento dos ecopontos será amplamente divulgada.
No ano de 2022, foram abertos cerca de 30mil processos deste tipo e, portanto, a tiragem de panfletos deverá ser desta ordem.
Os panfletos também deverão ser oferecidos de forma virtual, substituindo ou complementando o site da prefeitura, como também as redes sociais da mesma.

6.5.1.4 Projeto de educação ambiental em escolas de nível fundamental

Serão realizados cursos e projetos em parceria com as escolas de nível fundamental do município, visando assim a formação de uma próxima geração mais consciente dos problemas da disposição indevida de resíduos sólidos. Os alunos deverão realizar projetos de separação dos resíduos sólidos na escola e, em visita escolar, leva-los até o ecoponto mais próximo para correta destinação. Também deverão ser levados até a cooperativa XXXXX para conhecer o funcionamento das mesmas e reconhecer a importância deste serviço. Também, se possível, deverão ser organizadas visitas ao Aterro para onde são destinados os resíduos sólidos gerados na cidade.

6.5.2 [bookmark: _bookmark22]Disposições Gerais
Todos os projetos deverão ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e Plano Municipal de Resíduos Sólidos de XXXX, além de outras políticas, planos e projetos pertinentes.
Os contratados deverão prestar assistência, sempre que requisitados, durante a implantação dos projetos e em qualquer outro momento em que houver dúvida a respeito do serviço contratado.
Na elaboração dos ecopontos e projetos de educação ambiental deverão ser observadas as normas técnicas, legislação (e suas eventuais alterações) e demais estudos e diretrizes pertinentes, alguns indicados:
· NBR 13133/1994 – Execução de Levantamento Topográfico;
· NBR 6492/1994 – Representação de Projetos de Arquitetura;
· NBR 6118/2014 – Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
· NBR 7480/2007 – Aço Destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado - Especificação;
· NBR 8681/2003 – Ações e Segurança nas Estruturas - Procedimento;
· NBR 7191/1982 – Execução de Desenhos para Obras de Concreto Simples ou Armado;
· NBR 12655/2015 – Concreto de Cimento Portland – Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação - Procedimento;
· NBR 9050/2020 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos;
· NBR 12266/1992 – Projeto e Execução de Valas para Assentamento de Tubulação de Água, Esgoto ou Drenagem Urbana;
· NBR 7188/2013 – Carga Móvel Rodoviária e de Pedestres em Pontes, Viadutos, Passarelas e Outras Estruturas;
· Manual de Drenagem Urbana da Cidade de São Paulo;
· Manual de Drenagem do DAEE;
· Estudo Regional Estratégico da Macrodrenagem e Microdrenagem da Região do Grande ABC;
· PDMAT (Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do XXXXX);
· Plano Municipal de Saneamento Básico de XXXX;
· Diretrizes e Normativas (órgãos municipais, estaduais e federais; concessionárias de serviços públicos):
· Caderno de Encargos para Elaboração de Projetos do DNIT;
· Manual de Drenagem – DNIT;
· Orientação Técnica IBRAOP OT – IBR 001/2006;
· Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP);
· Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM);
· Malha Regional Sudeste da Rede Ferroviária Federal S.A. (MRS LOGÍSTICA);
· Departamento de Estrada de Rodagem de São Paulo (DER – SP);
· Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE)
· Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A (EMAE);
· Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB).


7 [bookmark: _bookmark23]PARCERIAS

Os principais parceiros do município no gerenciamento correto de resíduos sólidos são os funcionários da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos Sólidos de XXXX – XXXXX. O contrato de cooperação é instrumentalizado no Decreto Municipal Nº XXXX, de xx/xx/20xx. O contrato mais recente é o nºXX/20XX de XX/XX/20XX, com Valor anual R$ XXX.XXX,00. O contrato está anexo ao Termo de Referência.

Figura 27 – Contrato entre prefeitura e XXXXX



IMAGEM


Neste decreto, autoriza-se o uso de equipamento público para os catadores, que separam, processam e destinam corretamente os materiais recicláveis recuperados no sistema de coleta do município.


Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a permitir o uso do bem público à Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos Sólidos de XXXX - XXXXX, consistente em:
"área pública de Inscrição Fiscal XXXXX e parte da área pública de Inscrição Fiscal XXXXX, totalizando XXX m², situado no Bairro XXXXX, entre as ruas XXXXX, XXXXX, XXXXX, fazendo fundos com a E.E. XXXXX e a XXXXX."
Art. 2º A área descrita no artigo anterior trata-se de um próprio municipal, onde deverá ser desenvolvido pela permissionária um sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis e/ou reutilizáveis, em cumprimento ao Plano Municipal de Resíduos Sólidos.

Figura 28 - Dados sobre catadores inseridos no SNIS 2021




IMAGEM


8 [bookmark: _bookmark24]EQUIPE TÉCNICA

8.1 [bookmark: _bookmark25]Equipe Técnica de Gerenciamento de Produtos / Prefeitura do Município de XXXX

Tabela 2 - Equipe Técnica da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de XXXX

	
Nome
	
Formação Acadêmica
	
Experiência na Área
	Função a ser desempenhada

	






XXXXXX XXXX
	







Arquiteto
	Representante do município de XXXX no grupo Temático Drenagem Urbana (XXX) – Concessionárias de redes de distribuição de água e esgoto
Tempo de trabalho: desde 01/2020.

Assistente da diretoria do departamento de programas e projetos habitacionais do município de XXXXX XXXXXXXX – Elaboração dos projetos e execução de obras de urbanização e drenagem.
Tempo de trabalho: 01/2009 a 12/2016

Diretor do departamento de projetos especiais de mobilidade do município de XXXXX XXXXXXXX.
Tempo de trabalho: 07/2017 a 12/2020
	




Atual Secretário Adjunto de Obras, será responsável pela Coordenação e Gestão Técnica, realizando o intermédio entre Prefeitura e contratada
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XXXXXX XXXX
	




Engenheiro Civil
	Gestão técnica pela concesão de outorga de desassoreamento de rios e corregos do Município de XXXX.
Horas trabalhadas: 600 horas

Representante do município de XXXX no frente ao SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento), resíduos sólidos e Ministério das cidades.
Horas trabalhadas: 1500 horas
	


Análise, Aprovação, Fiscalização e projetos relacionados às obras civis propostas (anteprojetos)

	


XXXXXX XXXX
	


Arquiteto Urbanista
	Analise e gestão de projetos – Programa XXXX, Apoio a sistemas de transporte público coletivo urbano, Terminais XXXX, XXXX e XXXX .
Horas Trabalhadas: 100 horas
	Arquiteto com maior tempo de experiência na XX, será responsável pela Gestão do Contrato, como o andamento das etapas definidas

	


XXXXXX XXXX
	


Engenheiro Civil
	Análise e acompanhamento das diretrizes e elaborações de projetos das redes concessionárias de distribuições de água, esgoto, energia e drenagem do município de XXXX.
Horas trabalhadas: 250 horas
	Engenheiro Civil com maior tempo de experiência na XX, será responsável pela Gestão do Contrato, como o andamento das etapas

	

XXXXXX XXXX
	
Engenheiro Civil Especialista em Orçamento, Planejamento e Controle na Construção Civil
	Elaboração de orçamentos e análise de projetos - Programa XXXXXX, Gestão de riscos e respostas a desastres, Contenção de encostas II.
Horas trabalhadas: 100 Horas
	Análise, Aprovação, Fiscalização e Medição dos produtos e projetos relacionados às obras civis propostas (anteprojetos).




	




XXXXXX XXXX
	

Cursando Tecnologia em Gestão Pública
Responsável	pela gestão dos funcionários que operam os ecopontos em funcionamento do município
	Membro do consórcio do XXX, representante do setor de resíduos do Município de XXXX.
Horas trabalhadas: 800 horas

Gestor do contrato de limpeza urbana, coleta e destinação final dos resíduos sólidos- Gestor de ecopontos do Município de XXXX.
Horas trabalhadas: 800 horas
	
Atual Diretor de Divisão da Secretaria de serviços Urbanos, atua na Fiscalização e Medição dos produtos e projetos relacionados a resíduos sólidos.

	









XXXXXX XXXX
	








Engenheira Civil
	Análise e acompanhamento de projetos – Programa XXXXX, Urbanização, regularização e integração de assentamentos precários.
Horas Trabalhadas: 400 horas

Análise e acompanhamento de projetos – Programa XXXX, Gestão de riscos e respostas a desastres, Contenção de encostas II.
Horas trabalhadas: 880 Horas

Gestão de projeto - Contrato XXX FEHIDRO, Elaboração de projetos básicos e executivos de obras para mitigação das inundações e alagamentos na APM XXXX  no munícipio de XXXX.
Horas Trabalhadas: 30 horas
	






Análise, Aprovação, Fiscalização e Medição dos produtos e projetos relacionados às obras civis propostas




	
	
	Acompanhamento de obras – Programa XXX, Urbanização de assentamento precário da UAP XXXXXXX
Horas Trabalhadas: 50 horas
	

	
	
	Gestor de projetos – Convênio XXXX, Área de inundação na Av. XXXX XXXXX, Galeria de reforço sob a Av. XXXX XXXXX e faixa da CPTM/MRS.
	

	
	
	Horas trabalhadas: 70 horas
	

	

XXXXXX XXXX
	
Engenheiro Ambiental

Mestre em Engenharia Hidráulica e Saneamento
	Apoio Técnico - Contrato de repasse, TC XXXXX, Execução de obras de pavimentação, drenagem e contenção da rua XXXXX.
Horas Trabalhadas: 50 horas
	Análise, Aprovação, Fiscalização e Medição das obras e dos projetos de educação ambiental
realizados

	
	
	Acompanhamento de projetos – Contrato XXXX FEHIDRO, Elaboração de projetos básicos e executivos de obras para mitigação das inundações e alagamentos na APM XXXX  no munícipio de XXXX.
	

	
	
	Horas Trabalhadas: 50 horas
	

	
2 Operadores em casa novo Ecoponto
	

-
	Os servidores responsáveis pela operação dos ecopontos serão provenientes do quadro de funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos, a qual conta com contingente suficiente para realizar uma escala suficiente para atender os 4 novos ecopontos
	




	

Motorista
	
	
Para a operação do caminhão que executará a logística dentro dos novos ecopontos, a SSU conta com 6 motoristas de veículos pesados em seu quadro de funcionários
	







A equipe técnica da XXX não desempenhará função de execução dos serviços, mas de fiscalização e medição do contrato com a empresa licitada, garantindo a entrega de produtos adequados à Prefeitura.
8.2 [bookmark: _bookmark26]Equipe Técnica de Elaboração de Produtos

Os serviços de Apoio Técnico a Prefeitura do Município de XXXX deverão ser realizados pela Contratada através da disponibilização de equipe composta de profissionais de seu quadro técnico e que irão desempenhar suas atividades em consonância total com as diretrizes adotadas pela área técnica contratante, realizando suas atividades de elaboração de projetos executivos de acordo com as definições e prioridades levantadas por ela.
Para o desenvolvimento das atividades relativas aos objetos licitados, descreve-se a seguir as categorias profissionais e as atividades que serão exigidas da empresa Contratada:
· Consultor: Profissional altamente especializado e de notório saber técnico em determinada área de atuação. Elaborará pareceres técnicos, detalhamentos e recomendações para a solução de problemas encontrados no decorrer das obras e projetos. A contratada deverá ter no mínimo um consultor em geologia / geotecnia (fundações e obras de contenções) e um consultor em projetos de macrodrenagem. Deve possuir 08 anos de experiência em consultoria de projetos executivos de drenagem, ou responsabilidade técnica em pareceres técnicos de projetos.
· Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental Sênior: Elaborará e /ou acompanhará cronogramas e estimativas de custos das obras, efetuando, quando necessário, revisões e/ou complementações dos projetos aprovados pela Prefeitura Encarregar-se-á de gerir os trabalhos de consultoria técnica e/ou desenvolvimento de projetos. Detalhará e calculará os projetos das obras de drenagem. A contratada deverá ter no mínimo 01 (um) engenheiro civil/ambiental sênior. Deve possuir entre 06 anos ou mais, de experiência em projetos e orçamentos.
· Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental Pleno: Elaborará e /ou acompanhará cronogramas e estimativas de custos das obras, efetuando, quando necessário, revisões e/ou complementações dos projetos aprovados pela Prefeitura. Encarregar-se-á de gerir os trabalhos de consultoria técnica e/ou desenvolvimento de projetos de média complexidade (projetos de drenagem e canalização de córregos) e demais projetos pertinentes. A contratada deverá ter no mínimo 01 (um) engenheiro civil/ambiental pleno. Deve possuir entre 04 anos ou mais, de experiência em projetos e orçamentos.
· Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental ou Arquiteto Junior: Elaborará e /ou acompanhará cronogramas e estimativas de custos das obras, controlando o andamento e os gastos efetivos, efetuando, quando necessário, revisões e/ou complementações dos projetos aprovados pela Prefeitura. Encarregar-se-á de gerir os trabalhos de consultoria técnica e/ou desenvolvimento de projetos de educação ambiental e orçamentos. A contratada deverá ter no mínimo 01 (um) engenheiro civil ou ambiental júnior.
· Biólogo ou Engenheiro Ambiental ou Florestal Pleno: Irá atuar na Análise das relações entre os seres e o meio ambiente. Atuará no desenvolvimento de projetos voltados para a educação ambiental. A contratada deverá ter no mínimo 01 (um) biólogo/engenheiro ambiental pleno. Deve possuir entre 04 anos ou mais, de experiência em estudos e projetos ambientais.
· Auxiliar Técnico e/ou Auxiliar de Campo: Auxiliará na elaboração de orçamentos, memoriais descritivos, especificações técnicas, coleta de dados e demais serviços pertinentes. A contratada deverá ter no mínimo 03 (três) auxiliares, assistentes ou estagiários em engenharia / arquitetura.


A Prefeitura do Município de XXXX se reserva ao direito de solicitar a substituição, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, de qualquer dos integrantes da Equipe da Contratada.

9 [bookmark: _bookmark27]METAS E AÇÕES

As metas estão relacionadas com os objetivos específicos de cada medida, de forma a garantir as premissas de vazões controladas, velocidades de escoamento compatíveis, tempo de alagamento e interrupção estudado, e contribuição equilibrada nas bacias. Os objetivos específicos são os seguintes:
Construção de 4 ecopontos;

Diminuição dos pontos de descarte irregular; Realização de compostagem;
Melhoria da dinâmica operacional dos ecopontos; Educação ambiental.

Fornecer subsídios técnicos para a implantação de obras de melhoria da macrodrenagem do município ao longo dos cenários de curto médio e longo prazo.




	Construção de 4 Ecopontos

	Meta
	Ação
	Indicador

	Construção de 4 novos ecopontos para o Município de XXXX
4 ecopontos

36 baias de coleta seletiva
	Construção de 4 ecopontos, possuindo 9 baias cobertas de separação de resíduos cada, recebendo diversos tipos de resíduos sólidos cada
	

Ecopontos construídos (un.) Baias construídas (un.)



	Diminuição dos pontos de descarte irregular

	Meta
	Ação
	Indicador

	

Há 45 pontos de descarte irregulares nas bacias onde serão implantados os novos ecopontos
Redução de 20% dos pontos de descarte irregular
	A implantação dos ecopontos facilitará a logística do descarte dos munícipes, que deixarão de jogar os resíduos em locais impróprios e passarão a descartas nos ecopontos
Realização de mutirão de limpeza dos cursos d’água próximo aos novos ecopontos
	




Pontos de descarte irregular (un.)



	Aquisição de caminhão poliguindaste

	Meta
	Ação
	Indicador

	Aquisição de 1 caminhão poliguindaste para melhorar a operação dos ecopontos propostos
Adquirir 1 caminhão poliguindaste
	Atualmente a prefeitura não possui caminhão de operação própria e portanto, será adquirido um caminhão para operação das caçambas nos ecopontos propostos
	



Caminhão adquirido (un.)
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	Compostagem de resíduos de poda e capina

	Meta
	Ação
	Indicador

	
Trituração e compostagem dos resíduos de poda e capina obtidos no município para utilização em programas ambientais e viveiro
Adquirir 4 trituradores

50% de redução do volume de poda e capina disposto (m³)
	Com a alta presença de material orgânico de origem natural reaproveitável, pretende-se realizar a compostagem dos resíduos de poda e capina, a fim de gerar um composto orgânico rico que poderá ser utilizado em programas de educação ambiental e no viveiro municipal
	




Trituradores adquiridos (un.)

Volume de composto produzido (m³)





	Seminário voltado a população adulta

	Meta
	Ação
	Indicador

	Realizar a capacitação técnica dos moradores e técnicos da prefeitura para atuarem como multiplicadores de conhecimento
Realização de 12 horas de capacitação
70 participantes (un.)
	Realização de curso de aperfeiçoamento e multiplicação de conhecimento dos funcionários da prefeitura e moradores dos bairros adjacentes (e outros interessados) aos ecopontos
	



Horas de curso ministradas (h) Participantes (un.)





	Curso de aprimoramento de catadores

	Meta
	Ação
	Indicador

	Aperfeiçoamento dos catadores que atuam no município
20 horas de curso

23 participantes
	
Curso de aprimoramento, ministrado por profissionais de notório saber, a fim de aprimorar os funcionários da cooperativa
	

Horas ministradas (h) Participantes (un.)



	Panfletos Informativos

	Meta
	Ação
	Indicador

	Elaboração de Panfletos informativos sobre a localização, operação, materiais recebidos e outras informações sobre os ecopontos existentes e propostos
30mil panfletos
	
Entrega de panfletos aos munícipes e demais interessados que abrirem processos administrativos para construção, reforma ou outras adequações em construções civis
	




Panfletos entregues (un.)





10 [bookmark: _bookmark28]PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS

Os produtos descritos a seguir são esperados durante os 6 meses de prazo de execução dos ecopontos propostos.
O	conteúdo	de	todos	os	itens	devem	ser	relacionados	as	atividades correspondentes.
Abaixo, detalham-se as entregas de cada um dos produtos esperados, bem como o prazo de execução dos mesmos.



Tabela 7 – Relação de Produtos Esperados

	Produtos
	Descrição
	Ação do PA/PI 2022-2023
	Meta do PA/PI 2022-2023
	Benefícios
	Sustentabilidade

	







4 Ecopontos Construídos
	




Construção de ecopontos para entrega voluntarias de resíduos sólidos e destinação correta dos mesmos
	Implantação e ampliação de sistemas de coleta seletiva, tratamento (triagem, compostagem, transbordo, logística reversa, reciclagem) e de disposição final de resíduos sólidos domiciliares, nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos
	


Viabilização de alternativas de tratamento e manejo de resíduos sólidos domiciliares para redução de impactos nos recursos hídricos em ao menos 05 municípios
	
A construção de novos ecopontos abrangerá uma maior parcela da população, que terá a entrega de resíduos sólidos facilitada, aumentando a coleta de resíduos no município e diminuindo a quantidade de resíduos indevidamente dispostos em recursos hidricos
	
O manejo de águas pluviais está intimamente ligado ao manejo dos resíduos sólidos. Quanto menor a quantidade de resíduos disposta irregularmente, melhores os índices de coleta seletiva, geração de renda para os catadores e menor a proliferação da vetores de doença
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10.1.1 [bookmark: _bookmark29]– Ecopontos
Construção de 4 ecopontos, contendo toda a infra-estrutura necessárias para a operação e manutenção. Serão 2 meses de execução de cada uma das obras. Ao finalizar a construção de um ecoponto, será realizado 1 mês de exercício do programa de educação ambiental daquele ecoponto. Assim, serão intercalados serviços de obra e educação ambiental.
Além disso, anteriormente ao início das obras, será 1 mês de serviços preliminares e levantamento planialtimétrico.

10.1.2 [bookmark: _bookmark30]– Programa de Educação Ambiental
Os programas de educação ambiental previamente descritos deverão ser realizado ao final da implantação de um ecoponto, destacando mecanismos e informações de cada ecoponto especificamente ao final da construção do mesmo.


11 [bookmark: _bookmark31]VALOR DA CONTRATAÇÃO

Os valores envolvidos na contratação do projeto de Ampliação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos por meio da implantação de ecopontos em regiões vulneráveis a descartes irregulares em XXXX, obtidos através do FEHIDRO (Fundo do Estado de Recursos Hídricos) em conjunto com a Prefeitura do município de XXXX.
O valor para a contratação do serviço é de R$ X.XXX.XX,XX. Destes:
R$ X.XXX.XX,XX. provém do FEHIDRO (90%);
R$ XXX.XX,XX oriundos da Prefeitura de XXXX (10%).


Estes valores serão distribuídos conforme Cronograma Físico-Financeiro anexo.
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